**Załącznik nr 5 do SIWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Wykonanie i dostawa skrzyniowego pozytywu organowego trzygłosowego**

Wykonanie i dostawa jednego skrzyniowego pozytywu organowego trzygłosowego z dwoma głosami ośmiostopowymi i jednym głosem czterostopowym. Piszczałki pryncypału ośmiostopowego w skali C-e umieszczone na dostawce obok skrzyni. Dostawa obejmuje wniesienie instrumentu do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, instalację
i uruchomienie.

* 1. **Opis przedmiotu zamówienia**
* Dyspozycja organów:
	+ Pryncypał drewniany 8’, piszczałki otwarte w całej skali (piszczałki C-e poza skrzynią na dostawce)
	+ Flet kryty drewniany 8’
	+ Flet rurkowy drewniany 4’ (Zamawiający dopuszcza w zakresie
	C-dis zastosowanie piszczałek krytych, w zakresie fis’’-f’’’ piszczałek otwartych)
* Jedna klawiatura o skali C-f’’’
* Wysokość stroju (wymagane transpozycje): a’=392/415/440/465 Hz
* Dmuchawa elektryczna i miech wewnątrz skrzyni, przewód elektryczny odłączany
* Ciśnienie ok. 50 mm H2O (+/- 2mm H2O)
* Waga (bez dostawki) nieprzekraczająca 100 kg
* Maksymalne wymiary skrzyni: 115 cm / 85 cm / 60 cm
* Klawiatura wsuwana w skrzynię: klawisze diatoniczne – okładziny hebanowe, klawisze chromatyczne – okładziny z gruszy lub klonu
* Skrzynia z dekoracyjnym wykończeniem snycerskim ściany frontowej oraz ścian bocznych, wykonana z drewna dębowego lub wiśniowego
1. **Dodatkowe uwagi**
	1. Wykonawca jest zobowiązany do stałej konsultacji merytorycznej
	z wyznaczonymi przez Zamawiającego reprezentantami i realizacji ich uwag na etapie wykonania, montażu i intonacji instrumentu.
	2. Wykonawca przeszkoli w bieżącej opiece nad instrumentem wskazanego przez Zamawiającego fachowca oraz udzieli mu pozwolenia na wykonywanie podstawowych czynności serwisowych przy instrumencie bez utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.